电子膀胱肾盂镜技术参数

适用范围：电子内窥镜图像处理器配合使用，用于尿道、膀胱、肾盂的诊断和治疗中观察成像。不与高频手术设备配合使用。

★视场角：120°

景深：2～50mm

先端处外径：6.9Fr

插入管外径：8.4Fr

工作长度：680mm

器械通道内径：3.6F

★弯曲部弯曲角：上弯曲角：288°，下弯曲角：288°

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **数量** |
| 1 | 三通接头（塑料） | 3个 |
| 2 | ETO帽（金属材质） | 1个 |
| 3 | 测漏装置 | 1个 |
| 4 | 双头阀门气道刷 | 1个 |
| 5 | 微孔刷 | 1个 |