门体内部需用特制钢质结构，门板需用不小于1.2mm 钢板喷涂或热转印木纹技术，整体结构坚固耐用、美观大方。

门体制作工艺需采用无焊接、无螺钉，一次性热压成型，保证铅屏风的整体性和平整度，在不小于 200kg 的外力作用下不变形。

屏风防护层需用纯度不小于 99.998%的 1#电解铅板，底部采用优质万象轮，方便移动，轻便。

铅当量：3个铅当量

严格按照国家 GB18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》，《卫生部射线防护器材防护质量监测中心标准》执行。

样式一：屏风为三联、尺寸不小于2000mm\*18000mm

 铅玻璃尺寸不小于800mm\*600mm

样式二：屏风为三联、尺寸不小于2000mm\*18000mm

 铅玻璃尺寸不小于300mm\*400mm